\*logo\*

Prosjektbeskrivelse for prosjektnavn

For gjennomføring av restaurering

Av navn

\*sett inn bilde av prosjektet ditt\*

\*sett inn designelement eller logo\*

Etat

Forfatter(e):

Forsidebildet:

Foto:

Innhold

[Navn på prosjektet 3](#_Toc148706778)

[Beskrivelse av myra: 3](#_Toc148706779)

[Kontaktpersoner 3](#_Toc148706780)

[Beskrivelse av restaureringen: 4](#_Toc148706781)

[Skogbilde og hogst 5](#_Toc148706782)

[Teknisk utstyr 5](#_Toc148706783)

[Milepæler 5](#_Toc148706784)

[Forarbeider 5](#_Toc148706785)

[Hensyn 5](#_Toc148706786)

[Påvirkning utenfor restaureringsområdet 6](#_Toc148706787)

[Mål 6](#_Toc148706788)

[Motorferdsel 6](#_Toc148706789)

[Kommunikasjon 6](#_Toc148706790)

[Kriterier for tilfredsstillende utført arbeid: 7](#_Toc148706791)

[Vedlegg 8](#_Toc148706792)

# Navn på prosjektet

## Beskrivelse av myra:

Myra ligger … i … kommune (figur 1).

Myra er ikke naturtypekartlagt, men er registrert i Digitalt markslagskart som dyp myr med nøysom vegetasjon. Det er generelt god dybde på torvlaget. Det ble tatt xx dybdemål og snittet av disse ga en dybde på xx meter (figur 2).

Hellingen på myrområdet sett inn (figur 3). Adkomstveier med gravemaskina vil bli fra sett inn (se figur 4).

## Kontaktpersoner

Etat har ansvaret for prosjektet. Kontaktperson er navn. Etat følger opp prosjektene i felt. Kontaktperson er navn. Navn er grunneier. Kontaktperson er navn. Se tabell 1.

**Tabell 1. Oversikt over kontaktpersoner**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rolle** | **Navn** | **Telefonnummer** |
| Ansvarlig hos oppdragsgiver |  |  |
| Feltansvarlig |  |  |
| Grunneierrepresentant |  |  |
| Grunneier |  |  |

## Beskrivelse av restaureringen:

Ønsket oppstart er uke xx.

Sluttføringsdato er satt til xx.xx.xxxx.

|  |  |
| --- | --- |
| Grøft som skal tettes | x meter |
| Demninger som skal lages | Ca. x |
| Torvtak | x |
| Brytningsdemninger som skal lages | x |
| Reprofilering som skal gjøres | x |
| Forventet restaurert areal | x daa |
| Forsterkede demninger |  Ca. x |
|  |  |

**Tabell 2. Oppsummering av arbeidet som skal utføres**

Restaureringsmetoden vil bestå av undergraving og punktrestaurering av grøfter, samt produksjon av torvdemninger, og noen forsterkede demninger (figur 5).

Det skal bygges demninger ved bruk av stedegne torvmasser (figur 6). Oppå demningene skal det plastres med toppvegetasjon. Demningene bygges i henhold til oppmerking i felt og appen Field Maps. Demningene skal normalt være horisontalt rette, og toppen (uten toppdekke) skal ligge minimum 40 cm over det som må forventes å bli ny vannstand. Demningens lengde og bredde må vurderes i felt for hver enkelt demning. Mellom demningene undergraves grøfta og fylles med rester fra gammel grøftevoll, og den hogde vegetasjonen som ligger langs grøftevollen.

Det skal vurderes fortløpende om det er behov for å bygge forsterkede demninger. Dette vurderes på stedet i samarbeid med feltansvarlig og etat. Eventuelle forsterkede demninger bygges av stedegen furu i tillegg til stedegen torv. / Eventuelle forsterkede demninger bygges av medbrakt plank.

Trær som hugges i forbindelse med restaureringen skal kappes så nærme bakken som mulig. Trær/busker skal deretter gjemmes nede i hull etter torvhenting, eller i grøftene dersom hellingen tillater det. Røtter, kvister ol. skal ikke stikke opp. Hjelper går over og kapper bort oppstikkende røtter, kvister ol. der en ikke får gjemt dette tilstrekkelig. Generelt skal myrflatene åpnes. Store trær på myrflata skal bli stående, men små trær på myrflata ryddes og blir liggende, særlig løvtrær.

Ved restaurering av myrer får vi ofte underskudd av toppvegetasjon. Det er derfor viktig å ta vare på denne under arbeidet, ved å legge den til siden framfor å grave den ned. Dette gjelder også vegetasjonen som vokser nede i grøftene. Myroverflaten skal etter restaurering se mest mulig ut som en naturlig myroverflate. Det skal være så lite bar torv som mulig. Det skal tilstrebes å ødelegge minst mulig av intakte torvmasser når en gjennomfører restaureringen. Mindre trær som blir kjørt ned, eller på annen måte skades, kappes ned, kvistes og klemmes ned i overflaten.

### Skogbilde og hogst

Skogbildet er xx. Grøftene går i åpen myr, gjennom tresatt myr og i kantsoner mot tettere skog. Ortofotoet gir det beste inntrykket av omfanget. Vi antar at det er håndterbart å rydde skogen samtidig med restaureringen. Antagelig tidsbesparende å punktrestaurere langs de tettest begrodde grøftene. Det vil si at en går inn på grøfta kun der demningen skal lages, slik at en ikke må hogge trærne langs hele grøfta. Ute på myrflata skal busker og småtrær kappes, mens større trær kan stå. Det meste av løvtrær skal helst tas ned.

## Teknisk utstyr

Vi har krever en maskin mellom 8-10 tonn på dette prosjektet, og den må ha rotortilt. Det skal brukes jernhest til frakt av drivstoff. Hjelper må ha både motorsag og ryddesag. I tillegg skal det brukes biologisk nedbrytbar hydraulikkolje og alltid være tilgjengelig absorbent ved maskinene og andre utsatte punkter.

## Milepæler

Dette prosjektet er relativt stort, og aktuelle milepæler er derfor:

1. Oppstartsbefaring
2. Midtveisbefaring
3. Sluttbefaring

Etat, feltansvarlig, gravemaskinfører(-e) og ansvarlig hos entreprenør bør være tilstede på restaureringsobjektet ved disse milepælene.

## Forarbeider

Før restaureringen igangsettes skal entreprenøren legge inn gravemelding via [www.gravemelding.no](http://www.gravemelding.no). Alt av utstyr som skal brukes under restaureringen skal også være grundig rengjort. Dette for å hindre spredning av fremmede arter. Det forventes at maskinene har full tank når de ankommer restaureringsobjektet. Prosjektet bør lastes ned i Field Maps før en ankommer restaureringsobjektet. Vi forventer også at både de som skal grave og de som skal hogge har satt seg inn i og forstått innholdet i denne prosjektbeskrivelsen før oppstart.

## Hensyn

Det er ikke kulturminner i restaureringsområdet. Dette gjelder xx. Disse er avmerket med flagg i Field Maps. Det forventes at entreprenøren gjør seg kjent med disse lokalitetene, og gjør nødvendige tiltak for å hindre skade på disse.

Det er ikke registrert truede naturtyper, eller arter som må spesielt hensyntas ved utføring av tiltaket.

Dersom restaureringen foregår i jaktperioder, vil dette ikke særskilt hensyntas. Jegere som ønsker mer informasjon skal henvises til informasjonsplakaten som henges opp av feltansvarlig ved prosjektets oppstart. Likeledes kan andre som ønsker mer informasjon geleides dit.

## Påvirkning utenfor restaureringsområdet

Det antas at områder utenfor ikke vil bli negativt påvirket av tiltaket.

## Mål

Hovedpoenget med tiltaket er å få hevet vannstanden tilbake opp til bakkenivå. Det er ønskelig med færrest mulig åpne kjøldammer (vannspeil), og mest mulig stillstand på vannet. Det er også ønskelig at vannet fra grøftene fordeler seg jevnt utover hele myra. Dette vil resultere i at vi tilbakefører et ødelagt myrsystem til ei fungerende myr som kan gi oss tjenester som rent vann, lagring av karbon, habitat for mange arter og flomdemping. På noen av myrflatene er det også et mål å få tilbake en mer åpen myrflate, og et mer åpent myrlandskap.

## Motorferdsel

Det skal utvises så stor forsiktighet som arbeidene tillater under ferdsel og anlegg på myra. Det forventes at entreprenør gjør nødvendige tiltak for å forhindre kjørespor i forbindelse med prosjektet.

Som hovedregel skal det kun kjøres langs grøftene som skal restaureres, og unngås å kjøre med både jernhest og gravemaskin ute på myrflatene.

Kjøring med jernhest skal begrenses til et minimum, og er kun tillatt for å frakte utstyr som drivstoff, og andre tunge objekter, som ikke kan bæres, inn på myra. Kjøretøy skal ikke brukes til persontransport, eller transport av lett utstyr. Det er ønskelig at påfyll av drivstoff planlegges godt.

Tillatelse til motorferdsel i utmark må søkes xx kommune. Etat sender denne søknaden ila xx. Vi er avhengige av dispensasjon for å gjennomføre tiltaket.

## Kommunikasjon

Det forventes kontinuerlig oppdatering av Field Maps, samt en kort, ukentlig, skriftlig oppsummering av fremdriften. Denne rapporten skal sendes til oppdragsgivers representant, **navn**, på e-post.

Ved uforutsette hendelser og/eller spørsmål om arbeidet i felt, kan feltansvarlig, v **navn**, kontaktes.

Ved uforutsett, eller planlagt stans i arbeidet (for eksempel på grunn av sykdom, eller reparasjoner), og/eller spørsmål om oppdragsavtalen, skal **navn** kontaktes.

Se tabell 1 for kontaktinformasjon.

## Kriterier for tilfredsstillende utført arbeid:

1. Metodikk beskrevet i dette dokumentet er fulgt, og tiltak som beskrevet i kart og i dette dokumentet er gjennomført. Endringer underveis skal skje i samråd med oppdragsgiver/feltansvarlig, avtales skriftlig før gjennomføring, og utføres i henhold til revidert metodikk.
2. Miljøkravene er oppfylt.
3. Området er ryddet for søppel og eventuelle skjemmende spor, etter dialog med oppdragsgiver/feltansvarlig.
4. Timelister er levert etat

## Vedlegg

Figur : Oversiktskart over prosjektnavn, innenfor blå firkant.

Figur : Oversikt over prosjektnavn med torvdybde markert med rosa prikker og dybden oppgitt i cm.

Figur : Hellingsretningen på myrene på prosjektnavn markert med grønne piler.

Figur : Mulige adkomstveger inn på myra markert med lilla, stiplede linjer.

Figur : Grøftene som er planlagt tettet på Prosjektnavn, markert med røde heltrukne linjer. De stiplede røde linjene er kartlagte grøfter som av ulike årsaker vurderes å ikke tettes.

Figur : Demningene som skal bygges på Prosjektnavn markert med svarte prikker.

Figur : Todelt område hvor det skal gjennomføres mer hogst enn generelt beskrevet, markert med gult og ringet rundt med turkis.

Figur 8: Prosjektnavn i 1980.

Figur 9: Prosjektnavn sør i 1980.

Figur 10: Prosjektnavn nordvest i 1980.

Bilder fra felt

\* sett inn bakside/baksidebilde\*

**Etat**

Adresse | epost | nettside